--- a/drivers/crypto/Kconfig
+++ b/drivers/crypto/Kconfig
@@ -163,6 +163,7 @@ config CRYPTO_DEV_MV_CESA
 	tristate "Marvell's Cryptographic Engine"
 	depends on PLAT_ORION
 	select CRYPTO_AES
+	select CRYPTO_HASH2
 	select CRYPTO_BLKCIPHER
 	select CRYPTO_HASH
 	select SRAM
