#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2011-2012 OpenWrt.org
#

[ -e /etc/config/ubootenv ] && exit 0

touch /etc/config/ubootenv

. /lib/ramips.sh
. /lib/uboot-envtools.sh
. /lib/functions.sh

board=$(ramips_board_name)

case "$board" in
all0239-3g|\
all0256n|\
all5002)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x10000" "0x10000"
	;;
br-6425|\
linkits7688|\
linkits7688d|\
miwifi-nano|\
sk-wb8|\
wsr-1166|\
wsr-600|\
zbt-wg2626)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x1000" "0x10000"
	;;
esac

config_load ubootenv
config_foreach ubootenv_add_app_config ubootenv

exit 0
