--- a/src/usbipd.c
+++ b/src/usbipd.c
@@ -453,7 +453,7 @@ static void set_signal(void)
 	sigaction(SIGTERM, &act, NULL);
 	sigaction(SIGINT, &act, NULL);
 	act.sa_handler = SIG_IGN;
-	sigaction(SIGCLD, &act, NULL);
+	sigaction(SIGCHLD, &act, NULL);
 }
 
 static const char *pid_file;
