/dts-v1/;

#include "rt5350.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "F7C027", "ralink,rt5350-soc";
	model = "Belkin F7C027";

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		status {
			label = "f7c027:blue:status";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
		};

		power {
			label = "f7c027:blue:power";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};

		orange {
			label = "f7c027:orange:status";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
		};

		relay {
			label = "f7c027:device:relay";
			gpios = <&gpio0 13 0>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		top {
			label = "restore";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		power {
			label = "power";
			gpios = <&gpio0 12 1>;
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
		};

		sensor {
			label = "sensor";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
			linux,code = <BTN_0>;
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x770000>;
		};

		partition@7c0000 {
			label = "firmware2";
			reg = <0x7c0000 0x770000>;
		};

		partition@f30000 {
			label = "belkin_settings";
			reg = <0xf30000 0xa0000>;
		};

		partition@fd0000 {
			label = "unknown";
			reg = <0xfd0000 0x10000>;
		};

		partition@fe0000 {
			label = "nvram";
			reg = <0xfe0000 0x10000>;
		};

		partition@ff0000 {
			label = "user_factory";
			reg = <0xff0000 0x10000>;
		};
	};
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "jtag", "uartf";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};
