--- a/drivers/net/wireless/ath/regd.c
+++ b/drivers/net/wireless/ath/regd.c
@@ -114,6 +114,16 @@ static const struct ieee80211_regdomain
 	)
 };
 
+static u16 ath_regd_get_eepromRD(struct ath_regulatory *reg)
+{
+	return reg->current_rd & ~WORLDWIDE_ROAMING_FLAG;
+}
+
+static bool is_default_regd(struct ath_regulatory *reg)
+{
+	return ath_regd_get_eepromRD(reg) == CTRY_DEFAULT;
+}
+
 static bool dynamic_country_user_possible(struct ath_regulatory *reg)
 {
 	if (IS_ENABLED(CPTCFG_ATH_USER_REGD))
@@ -122,6 +132,9 @@ static bool dynamic_country_user_possibl
 	if (IS_ENABLED(CPTCFG_ATH_REG_DYNAMIC_USER_CERT_TESTING))
 		return true;
 
+	if (is_default_regd(reg))
+		return true;
+
 	switch (reg->country_code) {
 	case CTRY_UNITED_STATES:
 	case CTRY_JAPAN1:
@@ -207,11 +220,6 @@ static inline bool is_wwr_sku(u16 regd)
 		(regd == WORLD));
 }
 
-static u16 ath_regd_get_eepromRD(struct ath_regulatory *reg)
-{
-	return reg->current_rd & ~WORLDWIDE_ROAMING_FLAG;
-}
-
 bool ath_is_world_regd(struct ath_regulatory *reg)
 {
 	return is_wwr_sku(ath_regd_get_eepromRD(reg));
@@ -652,6 +660,9 @@ ath_regd_init_wiphy(struct ath_regulator
 	if (IS_ENABLED(CPTCFG_ATH_USER_REGD))
 		return 0;
 
+	if (is_default_regd(reg))
+		return 0;
+
 	wiphy->regulatory_flags |= REGULATORY_STRICT_REG |
 				   REGULATORY_CUSTOM_REG;
 
