/dts-v1/;

#include "mt7620a.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "ralink,mt7620a-eval-board", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "Ralink MT7620a + MT7610e evaluation board";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		s2 {
			label = "S2";
			gpios = <&gpio0 1 1>;
			linux,code = <BTN_0>;
		};

		s3 {
			label = "S3";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
			linux,code = <BTN_1>;
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		linux,modalias = "m25p80", "en25q64";
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x7b0000>;
		};
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "uartf";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&ethernet {
	status = "okay";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&rgmii1_pins &rgmii2_pins &mdio_pins>;
	mediatek,portmap = "llllw";

	port@4 {
		status = "okay";
		phy-mode = "rgmii";
		phy-handle = <&phy4>;
	};

	port@5 {
		status = "okay";
		phy-mode = "rgmii";
		phy-handle = <&phy5>;
	};

	mdio-bus {
		status = "okay";

		phy4: ethernet-phy@4 {
			reg = <4>;
			phy-mode = "rgmii";
		};

		phy5: ethernet-phy@5 {
			reg = <5>;
			phy-mode = "rgmii";
		};
	};
};

&gsw {
	mediatek,port4 = "gmac";
};

&sdhci {
	status = "okay";
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};
