--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -470,6 +470,16 @@ config ATH79_MACH_WNR2000_V3
 	select ATH79_DEV_M25P80
 	select ATH79_DEV_USB
 
+config ATH79_MACH_WNR2000_V4
+	bool "NETGEAR WNR2000 V4"
+	select SOC_AR934X
+	select ATH79_DEV_ETH
+	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_USB
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_OM2P
 	bool "OpenMesh OM2P board support"
 	select SOC_AR724X
--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -115,6 +115,7 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_WNDR3700)	+= mac
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_WNDR4300)	+= mach-wndr4300.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_WNR2000)	+= mach-wnr2000.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_WNR2000_V3)	+= mach-wnr2000-v3.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_WNR2000_V4)	+= mach-wnr2000-v4.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_WNR2200)	+= mach-wnr2200.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_WP543)		+= mach-wp543.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_WPE72)		+= mach-wpe72.o
--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -145,6 +145,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_WNDR4300,		/* NETGEAR WNDR4300 */
 	ATH79_MACH_WNR2000,		/* NETGEAR WNR2000 */
 	ATH79_MACH_WNR2000_V3,		/* NETGEAR WNR2000 v3 */
+	ATH79_MACH_WNR2000_V4,		/* NETGEAR WNR2000 v4 */
 	ATH79_MACH_WNR2200,		/* NETGEAR WNR2200 */
 	ATH79_MACH_WNR612_V2,		/* NETGEAR WNR612 v2 */
 	ATH79_MACH_WP543,		/* Compex WP543 */
