part uuid mmc ${devnum}:2 uuid

setenv bootargs "console=ttyS2,1500000 console=tty1 earlycon=uart8250,mmio32,0xff1a0000 root=PARTUUID=${uuid} rw rootwait"

load mmc ${devnum}:1 ${fdt_addr_r} rockchip.dtb
load mmc ${devnum}:1 ${kernel_addr_r} kernel.img

booti ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr_r}
