setenv bootargs "root=PARTUUID=@ROOT@-02 rw rootwait"

if test -n "${console}"; then
	setenv bootargs "${bootargs} ${console}"
fi

if mmc dev 0; then
	setenv mmcdev 0
elif mmc dev 1; then
	setenv mmcdev 1
fi

load mmc ${mmcdev}:1 ${fdt_addr} @DTB@.dtb
load mmc ${mmcdev}:1 ${kernel_addr} Image

booti ${kernel_addr} - ${fdt_addr}
