#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2011-2014 OpenWrt.org
#

[ -e /etc/config/ubootenv ] && exit 0

touch /etc/config/ubootenv

. /lib/uboot-envtools.sh
. /lib/functions.sh

board=$(board_name)

case "$board" in
buffalo,wzr-hp-ag300h)
        ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd3" "0x0" "0x10000" "0x10000"
        ;;
buffalo,bhr-4grv2|\
engenius,ecb1750|\
glinet,gl-ar300m-nand|\
glinet,gl-ar300m-nor|\
thinkpenguin,tpe-r1100|\
thinkpenguin,tpe-r1200-nor|\
thinkpenguin,tpe-r1200-nand|\
thinkpenguin,tpe-r1300|\
librerouter,librerouter-v1|\
netgear,ex6400|\
netgear,ex7300|\
netgear,wnr612-v2|\
ocedo,koala|\
ocedo,raccoon|\
openmesh,om5p-ac-v2|\
yuncore,a770)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x10000" "0x10000"
	;;
netgear,wndr3700)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x20000" "0x10000"
	;;
esac

config_load ubootenv
config_foreach ubootenv_add_app_config ubootenv

exit 0
