// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar7161_ruckus_zf734x.dtsi"

/ {
	model = "Ruckus ZoneFlex 7343/7363[-U]";
	compatible = "ruckus,zf7363", "qca,ar7161";
};

&mdio0 {
	ethernet-phy@0 {
		reg = <0x0>;
		max-speed = <100>;
	};

	ethernet-phy@1 {
		reg = <0x1>;
		max-speed = <100>;
	};
};

&eth1 {
	status = "okay";
	pll-data = <0x00110000 0x00001099 0x00991099>;
	nvmem-cells = <&macaddr_bdata_6c>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
	phy-mode = "rgmii-id";

	fixed-link {
		speed = <100>;
		full-duplex;
	};
};

&board_data {
	macaddr_bdata_6c: macaddr@6c {
		reg = <0x6c 0x6>;
	};
};
