From 2e677e4ae8f8330f68013163b060d0fda3a43095 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "Langer, Thomas" <tlanger@maxlinear.com>
Date: Fri, 9 Jul 2021 17:36:46 +0200
Subject: [PATCH] PONRTSYS-8842: aquantia: Add AQR113 driver support

Add a new entry for AQR113 PHY_ID
---
 drivers/net/phy/aquantia_main.c | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)

--- a/drivers/net/phy/aquantia_main.c
+++ b/drivers/net/phy/aquantia_main.c
@@ -21,6 +21,7 @@
 #define PHY_ID_AQR106	0x03a1b4d0
 #define PHY_ID_AQR107	0x03a1b4e0
 #define PHY_ID_AQR112	0x03a1b662
+#define PHY_ID_AQR113	0x31c31c40
 #define PHY_ID_AQR113C	0x31c31c12
 #define PHY_ID_AQCS109	0x03a1b5c2
 #define PHY_ID_AQR405	0x03a1b4b0
@@ -914,6 +915,14 @@ static struct phy_driver aqr_driver[] =
 	.get_stats	= aqr107_get_stats,
 },
 {
+	PHY_ID_MATCH_MODEL(PHY_ID_AQR113),
+	.name		= "Aquantia AQR113",
+	.config_aneg	= aqr_config_aneg,
+	.config_intr	= aqr_config_intr,
+	.handle_interrupt = aqr_handle_interrupt,
+	.read_status	= aqr107_read_status,
+},
+{
 	PHY_ID_MATCH_MODEL(PHY_ID_AQR412),
 	.name		= "Aquantia AQR412",
 	.probe		= aqr107_probe,
@@ -936,6 +945,7 @@ static struct mdio_device_id __maybe_unu
 	{ PHY_ID_MATCH_MODEL(PHY_ID_AQR106) },
 	{ PHY_ID_MATCH_MODEL(PHY_ID_AQR107) },
 	{ PHY_ID_MATCH_MODEL(PHY_ID_AQR112) },
+	{ PHY_ID_MATCH_MODEL(PHY_ID_AQR113) },
 	{ PHY_ID_MATCH_MODEL(PHY_ID_AQR113C) },
 	{ PHY_ID_MATCH_MODEL(PHY_ID_AQCS109) },
 	{ PHY_ID_MATCH_MODEL(PHY_ID_AQR405) },
