config 'community' 'profile'
  option 'name' 'Freifunk Freiburg'
  option 'homepage' 'http://freiburg.freifunk.net'
  option 'ssid' '02:CA:FF:EE:BA:BE'
  option 'mesh_network' '10.60.0.0/16'
  option 'latitude' '47.994841'
  option 'longitude' '7.849772'
  option 'suffix' 'olsr.freiburg.freifunk.net'
  option 'vap' '1'
  option 'adhoc_dhcp_when_vap' '0'

config 'defaults' 'interface'
  option 'netmask' '255.255.255.255'

config 'defaults' 'bssidscheme'
  option '1' '02:CA:FF:EE:BA:BE'
  option '40' '02:40:CA:FF:EE:EE'

config 'defaults' 'wifi_device'
  option 'country' 'DE'

config 'defaults' 'wifi_iface'
  option 'mcast_rate' '6000'

config 'defaults' 'olsrd'
  option 'LinkQualityAlgorithm' 'etx_ff'

config widget 'customindex'
  option enabled '1'
  option width '50%'
  option paddingright '5%'
  option template 'html'

config widget 'rssbundesweit'
  option cache '3600'
  option width '50%'
  option title 'bundesweiter Freifunk Blog'
  option template 'rssfeed'
  option enabled '1'
  option max '10'
  option url 'http://blog.freifunk.net/rss.xml'

config widget 'clear1'
  option template 'clear'
  option enabled '1'
